|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Documents and Settings\Бухгалтер\Мои документы\Рекламные материалы\логотип мал.jpg | | | | ООО «КРОНА»  +7 (861-62) 5-88-85  Ст. Динская, ул. Краснодарская, 81  e-mail: [krona62@mail.ru](mailto:krona62@mail.ru)  www.krona93.ru | | | | | | |
| **Базальтовая тепло-звукоизоляция ТехноНИКОЛЬ** | | | | | | | | | | |
| 08.08.2018 г. | | | | | | | | | | |
| Наименование | Область применения | Плотность кг/м3 | Габаритные размеры | | | | Кол-во в упаковке | | Кол-во уп. В поддоне | Цена за упаковку с НДС, руб. |
| Длина\* ширина | | толщина | | Шт. | М2 |
| ТехноНИКОЛЬ РОКЛАЙТ | Скатные кровли, мансарды | 35 | 1200\*600 | | | 50 | 8 | 5,76 | 24 | 570 |
| 50 | 12 | 8,64 | 16 | 850 |
| 100 | 6 | 4,32 | 16 | 850 |
| GREEN GUARD Универсал | Скатные кровли, мансарды, холодный чердак, каркасные стены, полы | 40 | 1200\*600 | | | 50 | 8 | 5,76 | 24 | 630 |
| 100 | 4 | 2,88 | 630 |
| ТехноАкустик | Звукоизоляция перегородок и облицовок, подвесных потолков, перекрытий | 38-45 | 1200\*600 | | | 50 | 12 | 8,64 | 16 | 960 |
| 50 | 8 | 5,76 | 24 | 650 |
| 100 | 6 | 4,32 | 16 | 960 |
| ТехноНИКОЛЬ ТЕХНОБЛОК Стандарт | Слоистая кладка, каркасные стены, перекрытия | 45 | 1200\*600 | | | 50 | 12 | 8,64 | 16 | 1060 |
| 100 | 6 | 4,32 | 1060 |
| 50 | 8 | 5,76 | 24 | 700 |
| 100 | 4 | 2,88 | 700 |
| ТехноНИКОЛЬ ТЕХНОВЕНТ Стандарт | Вентилируемые фасады | 80 | 1200\*600 | | | 50 | 6 | 4,32 | 32 | 960 |
| 100 | 4 | 2,88 | 24 | 1280 |
| ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ | Фасады с тонким штукатурным слоем высотой до 10 м. | 95-115 | 1200\*600 | | | 50 | 6 | 4,32 | 32 | 1150 |
| 100 | 3 | 2,16 | 1150 |
| 150 | 2 | 1,44 | 1150 |
| ТЕХНОФАС ОПТИМА | Штукатурный мокрый фасад | 110-130 | 1200\*600 | | | 50 | 6 | 4,32 | 32 | 1300 |
| ТехноНИКОЛЬ ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ | Штукатурный мокрый фасад | 135 | 1200\*600 | | | 50-100 | 6 | 4,32 | 32 | 1380 |
| ТехноНИКОЛЬ ТЕХНОФАС | Штукатурный мокрый фасад | 145 | 1200\*600 | | | 50-100 | 6 | 4,32 | 32 | 1500 |
| ТехноНИКОЛЬ ТЕХНОРУФ Н30 | Нижний слой в плоских кровлях | 110 | 1200\*600 | | | 50-150 | 6 | 4,32 | 32 | 1200 |
| ТехноНИКОЛЬ ТЕХНОРУФ В60 | Верхний слой в плоских кровлях | 180 | 1200\*600 | | | 40 | 5 | 3,6 | 48 | 1280 |
| 50 | 4 | 2,88 |
| ТехноНИКОЛЬ ТЕХНОРУФ 45 | Плоская кровля в один слой | 145 | 1200\*600 | | | 50-150 | 6 | 4,32 | 32 | 1590 |